**附件：****老年体验馆相关设施**

招评标时间：2016年8月10日上午9：30

具体产品参数要求如下：（表一至表七）

表一：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **老年餐厅配置产品清单** | | | | | | | | | |  | |
| 品名 | | 图片 | | 尺寸 | | 数量 | | 材质 | | 要求 | |
| 适老化餐桌（风车桌） | | rId10 | | L1000\*W1000\*H750 | | 2 | | 主材：橡木实木 辅材：E1级板材、科技木皮  油漆工艺：半开放漆（三底两面） 油漆品种：大宝油漆 | | 1.产品尺寸做深化改造，符合适老化标准，重点改造高度、宽度。（宽度做到1000，四个老人做900的话，餐盘放不下） 2.产品外观过于方正，占用空间且不利于老人行走，建议做椭圆状改造，保留产品风格元素。 3.台面做防水槽。 5.加抽屉，便于置物。 | |
| 适老化椅子 | | 008.jpg | | L650\*W600\*H790 | | 8 | | 主材：橡木实木  软包：布艺（防水、防菌） 海绵：防水、防菌面料（35密、40密） 油漆工艺：半开放漆（两底三面） 油漆品种：大宝油漆 | | 1.产品尺寸做深化改造，符合适老化标准，重点改造背高，扶手高度，座深。 2.海绵材质做差异化选择，背部、扶手、坐垫海绵弹力系数需区分（背部35密，坐垫45密）。 3.扶手处做拐杖贴设计，便于置放拐杖。 4.表面材质做皮艺处理，防水、防菌防潮，易打理。 5.前置2个永爱轮，便于老人和工作人员拿放。 6.椅子颜色分为2种颜色，起到撞色的效果，便于老人识别。 | |
| 备注：1.家具颜色按照最终确定色板定稿。  2.表格中尺寸部位最后生产尺寸，最终技术尺寸按照最终技术图纸为准。  3.以上价格含税、含运输安装。 | | | | | | | | | | | |
| 表二： **休息室配置产品清单** | | | | | | | | |  | |
| 品名 | 图片 | | 尺寸 | | 数量 | | 材质 | | 要求 | |
| 适老化床 |  | | L2000\*W1000\*H400 | | 2 | | 主材：橡木实木 辅材：E1级板材、科技木皮 软包：油蜡皮（防水、防菌） 海绵：防水、防菌面料（35密、40密） 油漆工艺：半开放漆（三底两面） 油漆品种：大宝油漆 | | 1.产品尺寸做深化改造，符合适老化标准，重点改造背高，扶手高度，座深。 2.海绵材质做差异化选择，背部、扶手、坐垫海绵弹力系数需区分（背部35密，坐垫45密）。 3.扶手处做拐杖贴设计，便于置放拐杖。 4.表面材质做皮艺处理，防水、防菌防潮，易打理。 5.离地高度做处理，易于打扫。 | |
| 备注：1.家具颜色按照最终确定色板定稿。  2.表格中尺寸部位最后生产尺寸，最终技术尺寸按照最终技术图纸为准。  3.以上价格含税、含运输安装。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表三： **老年公寓配置产品清单** | | | | |  |
| 品名 | 图片 | 尺寸 | 数量 | 材质 | 要求 |
| 适老化床 |  | L2000\*W1500\*H400 | 1 | 主材：橡木实木 辅材：E1级板材、科技木皮 软包：油蜡皮（防水、防菌） 海绵：防水、防菌面料（35密、40密） 油漆工艺：半开放漆（三底两面） 油漆品种：大宝油漆 | 1.产品尺寸做深化改造，符合适老化标准，重点改造背高，扶手高度，座深。 2.海绵材质做差异化选择，背部、扶手、坐垫海绵弹力系数需区分（背部35密，坐垫45密）。 3.床侧做起身扶手，位置要符合适老化标准。 4.表面材质做皮艺处理，防水、防菌防潮，易打理。 5.离地高度做处理，方便起做，易于打扫。 |
| 床头矮柜 | |  | | --- | |  | | L500\*W500 | 2 | 主材：橡木实木 辅材：E1级板材、科技木皮 软包：油蜡皮（防水、防菌） 海绵：防水、防菌面料（35密、40密） 油漆工艺：半开放漆（三底两面） 油漆品种：大宝油漆 | 1.产品尺寸做深化改造，符合适老化标准，重点改造背高，扶手高度，座深。  2.表面材质做皮艺处理，防水、防菌防潮，易打理。 3.离地高度做处理，方便起做，易于打扫。 |
| 适老化椅子 | 008.jpg | L650\*W600\*H790 | 2 | 主材：橡木实木 辅材：E1级板材、科技木皮 软包：油蜡皮（防水、防菌） 海绵：防水、防菌面料（35密、40密） 油漆工艺：半开放漆（三底两面） 油漆品种：大宝油漆 | 1.产品尺寸做深化改造，符合适老化标准，重点改造背高，扶手高度，座深。 2.海绵材质做差异化选择，背部、扶手、坐垫海绵弹力系数需区分（背部35密，坐垫45密）。 3.扶手处做拐杖贴设计，便于置放拐杖。 4.表面材质做皮艺处理，防水、防菌防潮，易打理。 5.前置2个永爱轮，便于老人和工作人员拿放。 6.椅子颜色分为2种颜色，起到撞色的效果，便于老人识别。 |
| 书桌 |  | L750\*W600\*H601 | 1 | 主材：橡木实木 辅材：E1级板材、科技木皮 软包：油蜡皮（防水、防菌） 海绵：防水、防菌面料（35密、40密） 油漆工艺：半开放漆（三底两面） 油漆品种：大宝油漆 | 1.产品尺寸做深化改造，符合适老化标准，重点改造背高，扶手高度，座深。  2.扶手处做拐杖贴设计，便于置放拐杖。 3.表面材质做皮艺处理，防水、防菌防潮，易打理。  4.颜色分色处理，起到撞色的效果，便于老人识别。 |
| 衣柜 |  | L900\*W600\*H1800 | 1 | 主材：橡木实木 辅材：E1级板材、科技木皮 软包：油蜡皮（防水、防菌） 海绵：防水、防菌面料（35密、40密） 油漆工艺：半开放漆（三底两面） 油漆品种：大宝油漆 | 1.产品尺寸做深化改造，符合适老化标准，重点改造背高，扶手高度，座深。   2.表面材质做皮艺处理，防水、防菌防潮，易打理。 3.前置2个永爱轮，便于老人和工作人员拿放。 4.颜色分色处理，起到撞色的效果，便于老人识别。 |
| 备注：1.家具颜色按照最终确定色板定稿。  2.表格中尺寸部位最后生产尺寸，最终技术尺寸按照最终技术图纸为准。  3.以上价格含税、含运输安装。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表四： **接待室配置产品清单** | | | | |  |
| 品名 | 图片 | 尺寸 | 数量 | 材质 | 要求 |
| 接待台 |  | L2000\*W1000\*H400 | 1 | 主材：橡木实木 辅材：E1级板材、科技木皮 软包：油蜡皮（防水、防菌） 海绵：防水、防菌面料（35密、40密） 油漆工艺：半开放漆（三底两面） 油漆品种：大宝油漆 | 1.产品尺寸做深化改造，符合适老化标准，重点改造背高，扶手高度，座深。 2.海绵材质做差异化选择，背部、扶手、坐垫海绵弹力系数需区分（背部35密，坐垫45密）。 3.扶手处做拐杖贴设计，便于置放拐杖。 4.表面材质做皮艺处理，防水、防菌防潮，易打理。 |
| 展柜 |  | L900\*W600\*H1800 | 2 | 1.床头床尾板及侧板材质：板材为密度板+贴木皮; 2.床面板采用优质冷轧板。床面为三折四组，防共振10片式组合，厚度为1.0mm冷轧钢板，采用一体成型曲面弧形卷边冲孔工艺、无锐角毛边，高透气性、耐压不变形、不波动、无共鸣声。床板加装ABS进口工程塑料边套，防撞防变形外形美观，易清洗消毒； 3.高强度、高耐磨的5寸中控静音脚轮，一键刹车，使床移动灵活、轻巧、方便； 4.配铝合金护栏； 5.3个Linak电机，静音无噪声，可承重250KG以上，配有蓄电池； 7.表层静电粉末喷涂  冷轧钢管床架  冷轧钢板床面 配置：床垫、伸缩餐板、输液架 |  |
| 备注：1.家具颜色按照最终确定色板定稿。  2.表格中尺寸部位最后生产尺寸，最终技术尺寸按照最终技术图纸为准。  3.以上价格含税、含运输安装。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表五： **卫浴间配置产品清单** | | | | |  |
| 品名 | 图片 | 尺寸 | 数量 | 材质 |  |
| 卫浴十件套 |  | 常规 | 1 |  | 必须按照图示中款式提供 |
| 开门浴缸 | rId22 | 尺寸:1320X750X1140mm 包装: 1460×880×1240mm | 1 | 常规 | 必须按照图示中款式提供 |
| 备注：1.家具颜色按照最终确定色板定稿。  2.表格中尺寸部位最后生产尺寸，最终技术尺寸按照最终技术图纸为准。  3.以上价格含税、含运输安装。 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表六： **康复训练室产品清单** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格** | **图片** | **数量** | **单位** | 备注 |
| 1 | 组合训练四件套 | 规格：317 (L)×245 (W)×239 (H)cm； 重量：268kg； | 20_RV[~37XU{ESHX{E3$CYV | 1 | 套 | 按照图示中款式提供 |
| 2 | 姿势矫正镜 | 结构形式：镜面玻璃、框架、三角支架、脚轮 规格(cm)：85×67×191 质量：28.0kg 镜面玻璃厚度：12.5px 用途：各种姿势矫正训练 |  | 1 | 个 | 按照图示中款式提供 |
| 3 | 平衡杠 | 规格(cm)：335×116×78~120，矫正板坡度15° 质量：138.0kg 结构型式： 杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座 材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、松木板、地毯、 杠杆直径(cm)： Φ3.8 杠杆宽度调节范围（cm）： 34～64 额定载荷(kg)： 135 矫正板坡度： 15° |  | 1 | 个 | 按照图示中款式提供 |
| 4 | 训练用扶梯（双向） | (规格cm)：337×83×134~155 质量：120.0kg 材质：不锈钢管、多层板、静电喷塑架、地毯 结构型式： 扶手杠、固定管柱、阶梯 扶手杠调节范围（cm）：0～20 扶手杠侧向额定载荷(kg)：70 阶梯额定载荷(kg)： 135 | R1KT[KUW`)688)R6FDOE$]N   |  | | --- | |  | | 1 | 张 | 按照图示中款式提供 |
| 5 | 上下肢联动训练器（太空漫步器） | 用于下肢关节活动肌力及协调功能训练。 规格：820×850×1380mm； 时间、次数、消耗能量电子显示； 阻力旋钮调节； 质量：19.5kg； 材质：不锈钢。 | rId16 | 1 |  | 按照图示中款式提供 |
| 6 | 手指功能训练组合 | 提高手指的作业活动能力规格：400×250×110mm；  重量：2.1kg； 材质：优质木材、弹性橡胶、表面清漆。。 | rId17 | 1 | 套 | 按照图示中款式提供 |
| 7 | 哑铃（含放置架） | 规格：82 (L)×52 (W)×80 (H)cm； 重量：37kg； 材质：型钢、塑件。钢件表面喷塑。 | rId17 | 1 | 套 |  |
| 7 | 电脑中频治疗仪（普及型） |  | ]Q6HHCWAPFPIJU]X9Q~NEQS | 1 | 套 | 按照图示中款式提供 |
| 康复医学以研究解决功能障碍为核心，结合运动疗法、作业疗法、物理疗法等多种治疗方式来提高伤、病、残和老年人生存质量并最大限度地改善其生活及社会参与能力，具有独特的医疗服务功能和完善的技术体系，在社会养老服务体系建设中有着不可替代的重要作用。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表七： 适老餐具产品清单 | | | | | | |
| 品名 | 原图片 | 重量（kg) | 包装尺寸（mm) | 材质 | 说明 | 数量 |
| 助食勺子 | TB11a4oHFXXXXbuXVXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg | 净重100G | 5.5\*24 | 不锈钢+橡胶 | 内置不锈钢餐具可以向任意角度弯曲，满足不同进食习惯使用者 | 1 |
| 助食叉子 |  | 净重100G | 5.5\*24 | 不锈钢+橡胶 | 内置不锈钢餐具可以向任意角度弯曲，满足不同进食习惯使用者 | 1 |
| 适老餐盘（白色） | IMG_20151229_092105.jpg | 净重100G | 20\*20\*6CM | ABS | 餐盘，盛装食物 | 1 |
| 便利碗 | IMG_20151229_093823.jpg | 净重10G | 10\*10\*10CM | ABS | 盛装食物或吃饭 | 1 |
| 保鲜盒 | IMG_20151229_094608.jpg | 净重200G | 20\*20\*10CM | ABS | 可装热水在底下，上面放食物，起保温作用 | 1 |
| 适老化两用茶炉 | IMG_20151229_133301.jpg | 净重30KG | 80\*80\*80CM | ABS | 打火锅、餐桌 | 1 |